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Žarišna duljina i vrste objektiva

· Predmet: Fotografija
· Tip sata: Obrada novog gradiva i praktična vježba
· Trajanje: 90 minuta (Blok sat)

Ishodi :
1. Definirati pojam žarišne duljine – objasniti što je žarišna duljina, kako se mjeri (u milimetrima) te kako utječe na percepciju oštrine fotografije.
2. Razlikovati kratku, srednju i dugu žarišnu duljinu – prepoznati primjere (24 mm, 50 mm, 200 mm) i povezati ih s vrstama objektiva.
3. Opisati utjecaj na kut gledanja – razlikovati širi kut (kraće žarišne duljine) i uži kut (duže žarišne duljine).
4. Objasniti utjecaj na dubinsku oštrinu (DOF) – razumjeti da dulje žarišne duljine smanjuju, a kraće povećavaju dubinsku oštrinu.
5. Povezati promjenu žarišne duljine s vizualnim efektima – objasniti kompresiju prostora kod teleobjektiva i perspektivnu distorziju kod širokokutnih objektiva.
6. Navesti primjere primjene zbog oštrine i kadra – izdvojiti portrete (plića DOF), pejzaže (veća DOF) i sport (teleobjektiv).
7. Objasniti percepciju oštrine pri različitim udaljenostima – razumjeti matematički i praktični odnos između udaljenosti od subjekta, žarišne duljine i područja fokusa.
8. Razlikovati vrste objektiva – identificirati i odabrati odgovarajući objektiv (širokokutni, standardni, telefoto, makro).
9. Odabrati i opravdati odgovarajući objektiv/žarišnu duljinu – primijeniti znanje u praktičnom zadatku prema traženoj dubinskoj oštrini.

Artikualcija nastavnog sata
1. Uvodni dio (15 minuta)
· Motivacijska demonstracija: Nastavnik postavlja fotoaparat na stativ ispred jednog učenika. Koristeći zoom objektiv, fotografira portret učenika na 24 mm (približava aparat), zatim na 50 mm i na 200 mm (udaljuje aparat), pazeći da glava učenika u kadru uvijek bude iste veličine.
· Rasprava i problemsko pitanje: Projektiranjem tih triju fotografija pokreće se rasprava: „Zašto pozadina na 200 mm izgleda potpuno mutno i blizu učenika, dok na 24 mm vidimo cijelu učionicu koja je oštrija, a lice učenika izgleda blago izobličeno?“
· Najava cilja: Danas učimo o žarišnoj duljini i vrstama objektiva te kako oni dramatično mijenjaju oštrinu, prostor i kadar.
2. Središnji dio - Obrada gradiva (35 minuta)
Nastavnik prezentira ključne teorijske cjeline uz demonstraciju opreme:
· Definicija i mjerenje: Žarišna duljina je udaljenost (u milimetrima) od optičkog središta objektiva do senzora fotoaparata kada je objektiv fokusiran na beskonačno. Ona izravno diktira povećanje i percepciju oštrine detalja.
· Podjela i kut gledanja:
· Kratke (Širokokutni, npr. 14–35 mm): Širok kut gledanja, objekti izgledaju udaljenije.
· Srednje (Standardni, npr. 50 mm): Približno kutu ljudskog oka, prirodna perspektiva.
· Duge (Teleobjektivi, npr. 70–300 mm i više): Uski kut gledanja, jako povećanje.
· Utjecaj na oštrinu i dubinsku oštrinu (DOF): Uz isti otvor blende, kraća žarišna duljina (npr. 24 mm) tehnički daje znatno veću dubinsku oštrinu (sve je oštro). Duga žarišna duljina (npr. 200 mm) drastično smanjuje dubinsku oštrinu, izolirajući subjekt u polju fokusa.
· Vizualni efekti (Distorzija vs. Kompresija): Široki kut uzrokuje perspektivnu distorziju (izduživanje linija bliskih objekata). Teleobjektiv uzrokuje kompresiju prostora (vizualno prividno spaja pozadinu i planove ispred nje).
· Odnos udaljenosti snimanja i oštrine: Percepcija oštrine ovisi o međuodnosu tri faktora: žarišne duljine, udaljenosti od subjekta i otvora blende. Što je subjekt bliže objektivu, a žarišna duljina dulja, područje fokusne oštrine postaje pliće.
· Specijalni objektivi: Kratko predstavljanje Makro objektiva za ekstremno bliske udaljenosti snimanja i maksimalnu oštrinu detalja na mikrorazini.
3. Praktični rad / Vježba (30 minuta)
· Zadatak „Optički izazov“ (Rad u timovima od 3 učenika): Svaki tim dobiva fotoaparat i set objektiva (ili jedan široki i jedan teleobjektiv).
· Praktični zahtjevi:
1. Izazov Pejzaž/Arhitektura: Snimiti interijer škole s maksimalnom dubinskom oštrinom. Učenici moraju odabrati kratku žarišnu duljinu i opravdati izbor.
2. Izazov Portret: Snimiti oštar portret kolege s potpuno zamućenom pozadinom (plića DOF). Učenici moraju odabrati dugu žarišnu duljinu i odmaknuti se.
3. Izazov Kompresija: Snimiti niz školskih klupa u hodniku tako da izgledaju sabijeno jedna uz drugu pomoću teleobjektiva.
· Diferencijacija: Napredniji učenici dobivaju zadatak izračunati prividnu promjenu udaljenosti i paziti na minimalnu distancu fokusiranja (Minimum Focus Distance) pri dugim žarišnim duljinama.
4. Završni dio - Evaluacija i refleksija (10 minuta)
· Analiza rada: Učenici predaju po tri fotografije. Odabire se nekoliko primjera te učenici pred razredom moraju opravdati svoj izbor objektiva i žarišne duljine za svaki zadatak.
· Formativno vrednovanje: Prikupljanje povratnih informacija kroz usmenu provjeru ishoda.
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NASTAVNA JEDINICA OSMIŠLJENA JE TIJEKOM PROVEDBE ERASMUS+ PROJEKTA Moć fotografije
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